**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 磁悬浮真空杜瓦 | 套 | 12 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** |
| **1** | 磁悬浮真空杜瓦 | \*进口产品  几何尺寸：<500 mm ×205 mm ×132 mm  HTS面积：>400 cm2  冷却：液氮，容量>2 L  #保温时间：>18 h，静态  杜瓦重量：<18 kg  杜瓦底厚：<3 mm  #悬浮性能：>2000 N @ 5 mm；FC 30 mm  >3500 N @ 5 mm Halbach PM  \*悬浮力密度：>4.5 N/cm2，>7 N/cm2 (Halbach) | 套 | 12 |

**3、质保及售后服务要求**

3.1设备质保期为供需双方签署最终验收报告之日起一年。

3.2设备故障造成设备停用，供方应在接到通知后24小时内联系服务；需提供详细的售后服务方案。