**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| **1** | 大幅面工程绘图仪 | **台** | **1** |
| **2** | 大幅面工程扫描仪 | **台** | **1** |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 大幅面工程绘图仪 | 喷墨类型：按需热喷墨  打印幅面(mm)：≥1060  墨盒：八色墨盒  打印速度：大约2.0分钟  最高分辨率：2880×1440dpi  标准缓存：256M  最大支持缓存：512M  内存：≥512M  存储硬盘：≥40G  \*接口：USB2.0/1.1接口 和 1000 Base-T以太网接口  附带软件：驱动、扫描软件等标配软件 | 台 | 1 |  |
| **2** | 大幅面工程扫描仪 | 光学分辨率(dpi)：1200  扫描幅面(mm)：≥1060  扫描元件：CCD  色彩位数：48  照明系统：LED  \*接口：高速USB2.0和千兆以太网双接口  扫描速度：≥300mm/s(黑 白)、≥120mm/s(真彩色)  附带软件：驱动、维护软件、新版扫描复印软件等标配软件  支持操作系统：32和64位 XP/Vista/win7 | 台 | 1 |  |

**3、质保要求**

验收合格后3年免费质保，需提供详细的售后服务方案。