# 技术标准和要求

**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 易燃品毒害品储存柜 | 台 | 22 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** |
| **1** | 易燃品毒害品储存柜 | 1.规格900\*510\*2000（mm)，偏差不超过±10%；  2.柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求；  3.柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求；  4.存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求；  5.柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s；  6.配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制；  7.通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求；  8.柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 |

**3、质保要求**

质保3年，设备故障需在1周内完成维修；需提供详细的售后服务方案；

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制报价文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。