**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 电子显示屏 | 平方米 | 6.92 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** |
| **1** | 电子显示屏 | 屏体面积：2.88m×2.4m(宽×高，±0.2m内)；  显示屏最大功耗：≤1476W/㎡；  平均功耗：≤443W/㎡；  最大电流 (220V 60Hz)：≤6.71A/㎡;  屏体视角：水平≥110°，垂直≥110°  亮度:≥1200 cd/㎡;  灰度：256级(8 bit)  LED像素密度: 高于111111/㎡;  电源效率:≥85%;  对比度：高于3000:1；  寿命 (50% 亮度)：100,000小时以上；  色彩处理能力：16 bit；  颜色：281 trillion；  刷新频率：≥1000 Hz；  帧速：≥60fps；  工作温度: -20ºC to +60ºC；  工作湿度: 20% to 90%；  工作电压： 220V±15％； 单元板分辨率：80\*80(W\*H)；  单元板点间距：小于3 mm；  单元板尺寸：240mm\*240mm(W\*H)；  室内墙面安装 | 平方米 | 6.92 |

**3、质保要求**

质保2年，需提供详细的售后服务方案。

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制响应性文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。