# 技术标准和要求

**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | TDI-CCD相机 | 台 | 1 |
| 2 | 附属件 | 套 | 1 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细技术指标及功能需求** | **单位** | **数量** |
| 1 | TDI-CCD相机 | 行分辨率：≥6000像素  TDI积分级数：≥16  输出接口：HSLink或标准输出口  TDI相机图像采集板  TDI相机配套数据处理软件  TDI相机配套镜头及转接环  TDI相机配套标准CL电缆 | 台 | 1 |
| 2 | 附属件 | 以下附属件的数量均为1.  1、cmos工业相机：  -高分辨率、高灵敏度：≥2048 (H)×128 (V)  -采集图像模式可编程控制  --线速率达50 kHz及以上  --双向扫描操作  --8位/12位可选  2、cmos工业相机高速数据采集开发板（ PCIe插槽）（包括开发工具软件）  3、配套镜头  4、相机支架  5、标准CL电缆  6、TDI相机图像采集板  7、GPS天线（15米）  8、便携式工作站，配置如下：  -CPU：酷睿i7  -内存：16G  -硬盘：≥500g  -独立显卡：≥4G  -雷电接口扩展卡  -操作系统：win7专业版 | 套 | 1 |

**3、质保要求**

3.1 质保1年；

3.2 故障响应24小时内到场或解决问题；

3.3 有专门联系的技术工程师、有详细培训资料；

3.4 需提供详细的售后服务方案。

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制报价文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。