# 技术标准和要求

1、采用国家、行业以及地方现行规范、标准和规程（设计图纸规范）；

2、腻子、乳胶漆、粘合剂等采用环保材料，竣工时需要提交第三方提供的室内空气检测合格报告；

3、预拌砂浆：预拌砂浆企业应满足成建委[2013]99号文要求；

4、防水卷材、防水涂膜品牌要求：蜀羊、飞翎、宏源等同档次品牌；

5、乳胶漆品牌要求：“立邦”牌、“多乐士”牌、 “华润”等同档次品牌；

6、按有关文件规定本工程砼必须使用商品砼，砂浆必须采用预拌砂浆。