# 技术标准和要求

**1、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | P3表贴全彩显示屏 | 平方米 | 73.14㎡ |
| 2 | LED专用计算机 | 台 | 1 |

**2、技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术指标及规格** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | P3表贴全彩显示屏 | 1.1R1G1B 111111点/ m²(宽)11.904mx(高)6.144m2. 控制系统、视频处理器(含同步控制软件LEDall一套) 灵星雨 KS940 3968\*20483. 控制室到屏体内音响线、电源线、信号线：电源线4×120m²+1×70m²；网线纯铜超五类16条，200A专用配电箱1套4. 支撑屏体钢结构 | 平方米 | 73.14㎡ | 62\*32 |
| 2 | LED专用计算机 | 带DVI独立显卡显示器1920\*1080 | 台 | **1** |  |

**3、质保及售后服务要求**

3.1随产品提供专业的安装和保修服务，保修期限以产品标注的保修期限为准。

3.2保修期间若有质量问题，应于一个工作日内应答，并于3个工作日内上门维修或更换。

3.3应有售后人员对购货方进行产品使用说明或操作指导。

**4、需提供详细的售后服务方案；**

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制报价文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。